> # Re: Konkav geplant ?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von BaPi am 24. Dezember 2002 09:29:16:

> Als Antwort auf: Re: Konkav geplant ? geschrieben von jürgen am 24. Dezember 2002 01:04:46:

> >Man hat mir in meiner Werkstatt und auch hier im Forum dringendst von dieser Kombination abgeraten. Bei höherer laufleistung würde der Rumpf mit den hohen Drücken nicht zurechtkommen und ein Kurbelwellenschaden unausweichlich sein?
> >Ist das richtig???

> Na ja, wie so oft ist ein Funken Wahrheit mit dabei. Richtig ist, daß natürlich auch am "Unterbau" die Laufleistung ihre Spuren hinterläßt (Kolben und -ringe, Lauflächen, Pleuel- und Hauptlager). Die sind irgendwann natürlich auch fällig, was möglicherweise durch einen neuen Kopf beschleunigt wird. Wenn aber, wie bei mir, die Kompression auf allen Pötten noch annähernd beim "Neuzustand" ist, würde der Unterbau sicher zunächst auch einen neuen Kopf verkraften, zumal unsere LT's mit ihrer 7-fach gelagerten Kurbelwelle auch ziemlich robust gebaut sind. Die Frage ist vielmehr ob man den Wechsel des Kopfes nicht zum Anlaß nehmen sollte, sich den Rest auch kritisch anzugucken und dann evtl. über eine Überholung des Motors nachzudenken und genau das hab'ich auch vor - nur, entscheiden kann man das erst, wenn das Ding auseinander ist und sein Innenleben offenbart. Das passiert aber frühestens in der 2. Januarwoche und bis dahin mach' ich erst mal frei :-))

> Gruß aus Frankfurt

> BaPi

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]