> # Anzugsvorgabe!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Roebyy am 02. September 2003 21:24:36:

> Als Antwort auf: Neue Kopfdichtung geschrieben von Chris am 02. September 2003 14:21:47:

> Moin,

> beim DV Motor mit den 12mm Innenvielzahn (gibt es auch mit 11mm Innensechskant)
> werden die Kopfschrauben wie folgt angezogen.

> 1 Stufe 40 Nm
> 2 Stufe 60 Nm
> 3 Stufe 180° (2 x 90° ist zulässig)

> Dann warm laufen lassen 50 - 60 Grad und nochmal mit 90° nachziehen.

> Nach Tausend Km ebenfalls nochmal nachziehen.

> Ich hab allerdings in dem Neuen eine Metallkopfdichtung verwendet. Da kann man sich das Nachziehen nach 1000 Km sparen. Ausserdem hält die länger.

> Gruß Roebyy, der den neuen ATM fast fertig hat.

> - Meine LT-Page!

> Antworten:

> - Re: Anzugsvorgabe! Chris 03.9.2003 13:06 (0)
> - Achso! Roebyy 02.9.2003 21:30 (1)
>   - Noch was wichtiges! Roebyy 02.9.2003 23:23 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]