> # Re: Abdeckung der Schiebetürführung

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Hockenheim am 16. Juni 2003 23:56:14:

> Als Antwort auf: Abdeckung der Schiebetürführung geschrieben von eurystheus am 16. Juni 2003 23:15:15:

> Das Blech wird nicht nach vorne geschoben, sonderen nach oben entfernt.
> Am besten nimmst du eine Holzleiste, legst die unten an und schlägst mit dem Hammer dagegen. Die Abdeckung wird zusammen mit der Dichtung entfernt.
> Vorher mit Rostlöser einsprühen. Geht ohne Probleme und ohne Gewalt.

> Antworten:

> - Re: Abdeckung der Schiebetürführung eurystheus 17.6.2003 17:06 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]