> # Re: Drehmomente an der Nockenwelle?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus am 19. Juli 2003 17:04:18:

> Als Antwort auf: Drehmomente an der Nockenwelle? geschrieben von Klaus vom Rhein am 19. Juli 2003 00:17:03:

> Moin ;-)

> >Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment ich beim 1G Motor die Nockenwellenlager festziehen muß?

> Lagerdeckel 20Nm

> Ausbau-Reihenfolge: 1 - 4 - 2 - 3 (2+3 über Kreuz lösen)

> Einbau:

> Nocken für Zylinder 1 müssen gleichmäßig nach oben zeigen; Lauffläche ölen
> Lagerdeckel 2 + 3 ansetzen, auf Mittenversstz achten und abwechselnd über Kreuz anziehen
> Lagerdeckel 1 + 4 einbauen

> mfG
> K.R.

> Antworten:

> - Re: Drehmomente an der Nockenwelle? Klaus vom Rhein 20.7.2003 08:37 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]