> # Schwaches Licht / Sicherungskasten

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Jürgen a. d. Süden am 05. Mai 2003 22:58:46:

> Hallo LT-fachleute!
> Steit geraumer Zeit viel mir bei meinem LT auf, daß das Fahrlicht immer schwächer wurde, zusätzlich kam noch dazu, daß das Abblendlicht nach Benutzung des Fernlichtes nicht gleich wieder anging, somit fuhr ich einen kurzen Moment im Dunklen.
> Abhilfe erreichte ich dadurch, daß ich den Sicherungskasten ausbaute. und diesen dann mit den vielen, vielen Metalleitungen auseinander baute. Und siehe da alle Kontaktstifte, waren eigentlich in ordnung, nur der, der für das Fahrlicht zuständig ist hatte in der Metallplatte ganz wenig Kontakt, so daß er erstens sehr locker darin saß und zweitens es zu Wärmeentwicklung gekommen war, dies zeigte sich durch die leicht angeschmolzene Platikplatte darüber und darunter. Abhilfe schuf ich, indem ich den Kontaktstift (E 10) sauber auf den Metalleiter aufnietete und einen dicken Kupfer stift einlötete. Auch alle anderen dickeren Metallstifte nietete ich daraufhin neu ein und lötete diese wieder. Die dünneren nietete ich nur neu ein. Danach alles wieder zusammengebaut. Das ist ca. ein Nachmittag arbeit. Und siehe da die Abblendleuchten haben wieder volle Leistung und es liegt fast 13,4 V an den Birnen an.
> Also wer Probleme mit seinen Lichtern hat, sollte evtl. dies bedenken

> Grüße a. d. Süden!

> Jürgen

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]