> # Re: Warum beim ACL nicht und warum UD-Pumpe raus?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Roebyy am 20. Januar 2003 22:00:38:

> Als Antwort auf: Warum beim ACL nicht und warum UD-Pumpe raus? geschrieben von Andreas am 20. Januar 2003 21:54:38:

> Die Unterdruckpumpe muß raus, weil du sonst nicht an alle Kopfschrauben ran kommst. Der Stößel ist genau über einer Kopfschraube, die du sonst nicht nachziehen könntest.

> Gruß Roebyy

> Antworten:

> - Re: Warum beim ACL nicht und warum UD-Pumpe raus? BaPi 21.1.2003 00:09 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]