> # Re: LT-Diesel G 1-Florida, Bj. 91: Betanken im Schneckentempo-Ist das normal?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von wespe am 14. Juli 2003 17:01:39:

> Als Antwort auf: LT-Diesel G 1-Florida, Bj. 91: Betanken im Schneckentempo-Ist das normal? geschrieben von Hartmut am 14. Juli 2003 10:02:14:

> >Hallo Floridas,
> >nach dreimaligem Tanken bei meiner Neuerwerbung brauch ich einfach eine Info. Das Betanken geht dermaßen langsam voran, dass man die nachfolgenden Tankwilligen ganz schön nervt.
> >Problem: Die Zapfpistole lässt sich nicht feststellen bzw. springt sofort wieder heraus, weil nur ein sehr geringe Kraftstoffmenge vom Tank aufgenommen wird. Für mich sichtbar/hörbar ist gleichzeitig ein ständiges Blubbern und Schaumgemisch, wodurch die Zapfpistole wahrscheinlich ausschaltet.
> >So dauert der Tankvorgang dann bestimmt 5 Minuten und mehr. Ist das für den Florida Diesel-Tank normal oder liegt eine Störung vor?
> >Wie immer herzlichen Dank an Euch hilfsbereite Mitglieder des Forums
> >Hartmut

> hallo Hartmut ,
> ich hatte mal ein ähnliches Problem. bei mir lag es an dem Entlüftungsschlauch zurück zum Einfüllstutzen. Entweder zu oder abgeknikt, vielleicht auch nicht mehr ordentlich verlegt , er darf nicht durchhängen sodaß sich darin Kraftstoff ansammeln kann ,dan funktionierts mit der entlüftung auch nicht mehr .
> Vielleicht helfen dir die hinweise .

> mfg wespe

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]