> # Re: AHK und Anhängelasten

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von BaPi am 05. Januar 2003 12:30:17:

> Als Antwort auf: Re: AHK und Anhängelasten geschrieben von Frank am 04. Januar 2003 22:28:38:

> Hallo,

> >Zum ziehen sollte der Turbo Diesel genug Kraft haben.

> stimmt, er darf aber nicht unter 2000 U/min fallen. Also immer fleißig schalten, vor allem im Birdsmountain-County, wo's ständig up- and downhill geht und die Brakes of the LT31 nicht gerade oversized sind für ein Zuggewicht von annähernd 5 tons ;-)

> Gruß aus Frankfurt

> BaPi

> Antworten:

> - Re: AHK und Anhängelasten Holger aus Schotten 05.1.2003 21:09 (1)
>   - Re: AHK und Anhängelasten BaPi 05.1.2003 22:30 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]