> # Gedankenansatz- ganz was anderes

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 16. Februar 2003 09:26:59:

> Als Antwort auf: Dieselpumpe defekt ??? geschrieben von jens am 15. Februar 2003 20:01:31:

> Bitte prüfe als erstes, ob das Magnetventil überhaupt Saft bekommt. Bei eingeschalteter Zündung muß es "klak" machen. Ist das Kabel unterbrochen oder das Ventil hängt, zieht er auch keinen Saft.
> Ich wäre nicht überrascht, wenn es das wäre. ich hatte das mal von einem Tag auf den anderen, nach langer Suche habe ich dann frühmorgens (ich wollte auf Arbeit) schnell ein Kabel vom Zigarettenanzünder zur EP gelegt.
> Laß es mich wissen, ob es das war.
> mfG Martin aus dem verschneiten Elbtal

> - Der Meinige...

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]