> # Re: Turbo packt nicht zu

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Sepp am 18. März 2003 16:08:10:

> Als Antwort auf: Re: Turbo packt nicht zu geschrieben von Walter am 18. März 2003 08:50:56:

> Das Verhalten bei einem Turbo-Motor ist typisch. Habe einen BMW 325tds mit Chip 173 PS gehabt. War eine Rakete. Allerdings erst ab 3500 U/min. Wenn ein Anhänger dran hing ging gar nichts mehr. Das Problem ist einfach, dass im Drehzahlkeller der Turbolader die Leistung stark beeinflußt ( leider zum Negativen hin ). Wenn der Unterdruckschlauch ( von Stefan vorher beschrieben ) i.o. ist, sollte das eigentlich kein Problem sein.

> Gruß

> Sepp

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]