> # Re: FEUCHTIGKEIT unter Schaumgummimatratze

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von uwe adsV am 14. Oktober 2003 20:43:38:

> Als Antwort auf: FEUCHTIGKEIT unter Schaumgummimatratze geschrieben von Hartmut am 13. Oktober 2003 20:18:14:

> >Hallo,
> >habe bei den jetzigen kühleren Außentemperaturen festgestellt, dass sich unter der Matratze im Hochdach nach Benutzung Schwitzwasser bildet. Der Grund ist klar, da sie ja direkt auf den Holzplatten liegt und daher keine Belüftung erfolgt. Natürlich könnte man eine Unterlage konstruieren, die sich dazwischen befindet und einen Abstand schafft. Nur bedeutet das natürlich auch zusätzliches u.U. sperriges Material, das verstaut werden muss.
> >Gibt es bessere Ideen bzw.gute Tips ?
> >Hartmut
> In unserem Carthago ist unter der Matratze ein "Hilfslattenrost" (er muß ja nix tragen) aus ca. 3cm breiten Latten etwa 6...mm dick einmal längs und darüber eimal quer auf den Alkovenboden genagelt. Hab noch nix festgestellt, hab allerdings auch keien Wintererfahrung. Man kann dies aber sicher für wenig Geld nachbauen.

> Gruß aus dem schönen Vogtland

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]