> # Geht einwandfrei von DW auf CP

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Peter Umierski am 22. Mai 2003 09:47:20:

> Als Antwort auf: Kannst Du machen geschrieben von Sören am 21. Mai 2003 20:58:32:

> Mein gerader Motor (Kennbuchstabe CP) war auch kaputt und wurde durch einen schrägen DW von 1983 ersetzt. Habe ich hier schon irgendwo mal beschrieben. Umgebaut werden:
> -Ölansaugrohr
> -Ölwanne
> -ein oder zwei Kühlwasseranschlüsse (linke Motorseite, Zylinderkopfende)
> -Ölfilterflansch (beim DW stört die Verlängerung, abschrauben und Hohlschraube bei VW kaufen, Haltestifte abschleifen (keine Späne in den Motor!!!))
> -Loch für Ölmessstab in den Block bohren (SPÄNE!!!), Fläche ist am Block schon angegossen.

> Mehr fällt mir gerade nicht ein, das war aber auch schon das wichtigste.

> Viel Spaß noch.
> Ach ja, Kupplungsglocke vom CP paßt auch am DW-Block.

> Gruß
> Peter Umierski
> LT 28d, Bj.79,
> 83er Block,
> 79er Kurbelwelle,
> neue Kolben,
> 89er Zylinderkopf (keine Hydro´s)
> und er läuft so schon seit 15.000 km :-)

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]