> # Re: Habe das gleiche Problem! und keine Lösung! textlos

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Norbert am 16. Mai 2003 19:47:38:

> Als Antwort auf: Habe das gleiche Problem! und keine Lösung! textlos geschrieben von Holger Ina am 16. Mai 2003 12:11:34:

> Hallo,

> hatten das gleiche Problem bei unserem Benziner.

> Haben den Dreck am Tankstutzen mit HD entfernt und dann den Stutzen ausgebaut.
> Schauchschellen erneuert und dicht wars.
> Eventl. musst Du auch das Gummiteil austauschen.
> Vier Schrauben am Einfüllstutzen (siehst Du,wenn Du den Tankdeckel abnimmst!) herausdrehen.Dann die Gummidichtung durch das Loch nach innen drücken. Nun kannst Du den Stutzen mit etwas Drehen und Kanten aus dem Tank ziehen (ist nur in die Gummidichtung gesteckt!).
> Ich schick dir den ETKA-Ausdruck per mail.

> Wenn Udo mir ne funktionierende Adresse schickt, kann er ihn auch haben. Viel Erfolg!

> Gruß
> Norbert

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]