> # Re: Wasserthemperatur LT50

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Volker aus Kassel am 06. Juli 2003 19:56:59:

> Als Antwort auf: Re: Wasserthemperatur LT50 geschrieben von Matze am 04. Juli 2003 15:11:44:

> >>Bei meinem LT50 6Zylinder Turbodiesel mit Clou - Aufbau steigt die Wasserthemperatur bei jeder Steigung recht schnell in den rechten Bereich der Anzeige.
> >>ist das normal ????????
> >>Schon mal Danke für jeden Tip !!
> >>Gruß Jürgen
> >Längere Steigung? > ja
> >Hohe Aussentemperatur? > ja
> >Viel Frostschutzmittel im Kühlwasser? > Geringere Wärmeleitfähigkeit > ja
> >Es gibt eine Druckerhöhungspumpe die Temperatur abhängig gesteuert im Stand
> >auch noch für eine Weile weiter läuft um z.B. den Verschleiß des Turbos zu minimieren.
> >Matze aus Berlin
> Hallo jürgen, hallo Matze
> muß mich mal einklinken habe das selbe Problem wie Jürgen auch das selbe Auto mit dem selben Aufbau, meine frage an matze kannst du mir näheres sagen über die Druckerhöhungspumpe, ich kenne nur die Kühlwassernachlaufpumpe die aber das heiß werden unter last nicht verhindert. Es wäre schön wenn du mir sagen könntest wie und wo diese Pumpe eingbaut wird evt.kosten.
> Vielen Dank schon einmal
> Gruß Volker aus Kassel

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]