> # Re: Bremse entlüften/ fast automatisch und allein durchzuführen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von gr am 02. April 2003 16:21:41:

> Als Antwort auf: Bremse entlüften geschrieben von Thomas am 01. April 2003 19:52:56:

> Hallo,
> wie schon aufgezeigt: man braucht einen durchsichtigen Plastikschlauch, der auf das Entlüftungsventil paßt. Länge ungefähr 40cm.

> Dort ( am anderen Ende)bringt man ein "URALTES" Fahradventil ein, das den RÜCHFLUß der Luft mit einem Gummi-/Plastikschlauch verhindert. Die "neuen Fahrradschlauchventile" sind auf unsere "Faulheit" abgestimmt, indem man die Luft leicht in den Schlauch einpumpen kann, ungeeignet, weil sie mit dem Innendruck des Fahradschlauches funktionieren.
> Mit dieser o. a. Verbindung wird die ausgedrückte Bremsfüssigkeit oder Luft über das "Gummischlauchventil" dem System automatisch entfernt, ganz nach dem Motto "DAS MACHE ICH GANZ ALLEIN".
> Übrigens ist dies ein Tipp, den ich vor langer Zeit mal von "Jemanden" bekommen habe. Bei mir hat es funktioniert !
> Natürlich gibt es zwischenzeitlich bestimmt "BESSERE VENTILE" , die gleiches bewirken, und das war bisher die billigste Version ( nur Pfennigsbetrag)
> Verbesserungen, und natürlich auch Bedenken dazu, wären doch diskussinswürdig ?

> >Hallo
> >Muß denn Bremsschlauch zum Bremskraftverstärker wechseln. Die Bremsflüssigkeit ist noch gut. Ich hoffe ich kriege denn Schlauch schnell raus und den neuen wieder rein damit nicht soviel Bremsfl. weck läuft.Aber was dann?
> >Ich habe kein Gerät zum entlüften.

> Antworten:

> - Re: Bremse entlüften - ne Frage dazu. ruediger 03.4.2003 18:27 (1)
>   - Re: - ne Frage dazu; die Antwort gr 03.4.2003 20:16 (0)
> - Re: Bremse entlüften - ne Frage dazu. ruediger 03.4.2003 18:26 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]