> # Re: Hilfe, Spülung im Karmann Distance Wide funktioniert nicht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Johannes am 06. April 2003 10:24:24:

> Als Antwort auf: Hilfe, Spülung im Karmann Distance Wide funktioniert nicht geschrieben von roberto pavanetto am 05. April 2003 17:18:27:

> >Hallo, hat jemand von Euch eine Ahnung warum die Spülung vom Porta Potti C2 im Karmann Distance Wide mal funktioniert und mal nicht? Bald gehts wieder ab in den Urlaub, bis dahin muß ich das Problem gelöst haben. Hat jemand einen Tip für mich? Wäre klasse...
> >Roberto

> Hatte vor vier Wochen das gleiche Problem. Nimm die Cassette heraus, dann siehts Du von unten einen schwarzen Kunstoffstopfen, wenn Du ihn herausdrehst kannst Du die Glassicherung überprüfen. Wenn diese O.K. ist kann es die Pumpe sein. Die Pumpe ist von oben durch das Fach für Toilettenpapier zugänglich (einfach Einsatz herausziehen). Wenn die Pumpe defekt ist, brauchst Du keine Original Thetford Pumpe, sondern eine einfache Tauchpumpe aus dem Campingladen für 13€. Leider hat die Pumpe keinen Stecker, sondern man muss das Kabel durchschneiden, die neue Pumpe mit Kabelverbindern anklemmen und das Kabel mit Schrumpfschlauch oder selbstverschweissendem Isolierband abdichten, da das Kabel im Wassertank liegt. Auf der Homepage von Thetford findest Du ausführliche Anleitungen zur Fehlersuche und Reparartur der Toilette, leider nur in englisch

> Ich hoffe Dir geholfen zu haben

> Johannes

> Antworten:

> - Re: Hilfe, Spülung im Karmann Distance Wide funktioniert nicht roberto pavanetto 07.4.2003 19:48 (0)
> - Re: Hilfe, Spülung im Karmann Distance Wide funktioniert nicht Carsten LT 31 07.4.2003 09:04 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]