> # Re: lichtmaschinenlatein

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Turboworfel am 20. September 2003 15:59:06:

> Als Antwort auf: Re: lichtmaschinenlatein geschrieben von Kai R. am 17. September 2003 17:03:20:

> Hallo,
> auch ich kenne das Phänomen das die Kontrollampe erstnach einmal kräftig Gas geben ausgeht und dann der Drehzahlmesser abreitet.
> Habe aller dings jetzt wö
> ährend meines Urlaubs folgendes Problem gehabt.
> Mitten während der Fahrt geht die rote Kontrollampe an, und der drehzahlmesser arbeitet nicht mehr, und oh Wunder ganz plötzlich alles wieder i.o.
> Das Spielchen hat sich dann so ein paarmal wiederholt, mal ganz kurz mal über eine halbe Stunde lang.
> Ich vermute irgentein Wackelkontakt an der Zuleitung zur Kontrollampe.
> liege ich da richtig?
> Batterei wurde jedenfalls trotzdem geladen.
> Gruß
> Turboworfel

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]