> # Re: Ruckeln beim Fahren Ja reifen tauschen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Frank am 14. Juli 2003 16:17:03:

> Als Antwort auf: Re: Ruckeln beim Fahren geschrieben von Stefan aus W. am 14. Juli 2003 15:33:18:

> >>Hilfe: Unser LT 28 (6 Zylinder, 55 KW) ruckelt im 3 Gang zwischen 40-50 KM/H; im 4 Gang zwischen 50-60 KM/H und im 5 Gang zwischen 60-70 KM/H. Darüber und darunter läuft der Motor okay. Einspritzdüsen, Filter, Zylinderkopfdichtung (wegen Wasserverlust) sind bereits getauscht, aber kein Erfolg. Wer kann uns helfen??
> >>Gruß
> >>Ute + Berndt
> >Ahnliches Problem hatte ich auch. Nach Wechsel des Antriebswellengelenks war es immer noch nicht behoben!
> >Frag mich nicht mehr wieso aber aus irgendeinem Grund haben wir die Räder von hinten nach vorne getauscht und das Problem war behoben!
> >Die Reifen hatten einen Höhenschlag, der selbst beim Ausswuchten nicht festzustellen war. Ist später einem bekannten mit anderem Fahrzeug auch passiert.Neue Reifen... Thema durch!
> >Zumindest das Tauschen währe mal einen Versuch wert.
> >Gruß vom Deich
> >Stefan

> Das kann ich nur bestätigen !!
> Ein Freund von mir hatte das selbe Problem.
> Es waren die Reifen !!

> Gruß Frank aus MTK

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]