> # Re: Jaja VW und seine Dieselmotoren

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Fredy am 14. Februar 2003 23:44:20:

> Als Antwort auf: Re: Spalt zwischen Ventilen? geschrieben von Klaus am 14. Februar 2003 20:42:53:

> >Moin ;-)
> >> und bin bei VW fragen gewesen. Es handelt sich schon mal nicht um Risse.
> >Ah. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. [grusel]
> >> Ein genaues Mass haben sie mir nicht genannt
> >Hm, Dein Auto fühlt sich aber wohl in der Werkstatt, oder ? ;-)
> >O-Ton VW:
> >"Zylinderköpfe mit Rissen zwischen den Ventilsitzen können ohne Herabsetzung der Lebensdauer weiterverwendet werden, wenn es sich um leichte, max. 0,5mm breite Anrisse handelt"
> >Wenn die Dinger bereits beim Neuteil vorhanden wäre, würde mir das aber doch sehr zu denken geben.
> >mfG
> >K.R.

> ab in die tonne damit ;-)

> nee mal ehrlich.
> im neuzustand sind da keine risse, aber nach knapp 5000km sind sie da.
> entstanden durch wärme und mechanische belastung.

> klar, da muß man spaltmaße angeben, sonst sind die motoren ja schon nach 5000km schrottreif, was sie ja auch eigentlich sind ;-)

> aber mal ne andere frage.

> bei meinem neuen zylinderkopf vergrößert sich das ventilspiel immer mehr!!!
> woran liegt das?
> normalerweise müsste es sich verkleinern, aber es wird größer.
> nun sind die dicksten plättchen drin, aber alle AUSLASSVENTILE haben noch spiel von 0.55-0.85mm. und das nach nun nichtmal 20tkm.

> gruß Fredy
> Ps. VW gibt ja auch Spaltmaße für Risse in den Zylinderlaufbahnen an.

> Das sie keine Werte für einen Maximalen Wasserverbrauch bei dem Motor angeben ist auch schon alles...

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]