> # Distance Wide: 2teBatterie mit 220 V geladen und dann kaputt??

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Holger Beine am 25. August 2003 02:01:25:

> Hallo,

> Die erstmals aus dem 220V-Netz geladen Zweitbatterie mag nicht mehr so recht...
> Voltmeter sagt trotz ein paar km Fahrt nur 10 V an und die Batterie ist schon mit einer Pumpe überfordert.
> 1. Zufall, B. ist halt gerade am Ende. Finde aber ich komisch, wegen des Preisaufklebers mit beiden Währungen kann die ja kaum älter als 3 Jahre sein.
> 2. diese grüne Ladekontrollbirne (rechtsweisendes Dreieck mit + Zeichen als Symbol) sollte gemäß Betriebsanl. bei vollem Zustand der 2ten B. erlöschen, tut sie nach einer ganzen Nacht am Aussennetz aber nicht, allerdings zeigt das Voltmeter pralle 14 V an.

> Also habe ich jetzt einen Schaden in diesem Calira-Gerät oder nach was sollte man suchen? Ab Kauf (10 Monate lang) hat alles was mit dem 2. Stromkreis zusammenhängt perfekt funktioniert - auch im saukalten Winter, Standschäden kommen kaum in Frage da der Brummer viel benutzt wurde. Einmalig haben wir eine Tiefentladung verursacht weil das ganze SatTV Gerödel (das einzige E-Zubehör, alles andere ist wie ab Werk) einige Tage auf Stand-by verblieb. Ist schon ein paar Monate her, danach null Probleme.

> Klar, von Kriechströmen habe ich auch schon gehört, aber den Hauptschalter stelle auch schon immer auf AUS.

> Ich hoffe auf Eure Tipps.
> Mfg Holger (Karmann LT 31 DW H, EZ. 92)

> Antworten:

> - Re: Distance Wide: 2teBatterie mit 220 V geladen und dann kaputt?? Stefan Steinbauer 25.8.2003 09:15 (2)
>   - Re: Distance Wide: 2teBatterie mit 220 V geladen und dann kaputt?? DW Tom 25.8.2003 23:13 (1)
>     - Re: Distance Wide: 2teBatterie mit 220 V geladen und dann kaputt?? Holger Beine 26.8.2003 00:15 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]