> # Re: perkins-diesel im benziner?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus am 23. Februar 2003 20:53:50:

> Als Antwort auf: perkins-diesel im benziner? geschrieben von titus am 22. Februar 2003 09:06:48:

> Moin ;-)

> >Ich liebäugele mit einem hübschen lt-womo.

> Davon gibt's vielleicht noch mehr.

> Die Getriebeübersetzungen sind ab Ende 1976 beim 2.0l-Benziner und beim Perkins-Diesel gleich. Die Achsübersetzungen sind teilweise gleich, d.h. es gibt für den Benziner eine recht kurze Übersetzung 43:8 [1C], die für den Diesel nicht geliefert wurde, und anders herum gab es für den Perkinsdiesel eine lange Übersetzung 41:10 [2C], die man für die Benziner nicht kaufen konnte. Für beide Antriebe wurden 40:9 [4C] und 39:8 [3C] angeboten.

> Nicht identisch ist aber die Vorderachslast. Beim Diesel immer 1500kg, bei den Benziner z.T. nur 1300kg.

> Zum Thema VW-Händler:

> Wenn der noch weiß, daß die im LT mal einen Perkins-Diesel verbaut haben, ist das schon nicht schlecht. Das heisst aber nicht, daß er noch Teile dafür hat. Bestellen kann er die über VW sowieso nicht mehr. Eventuell helfen Motoreninstandsetzer oder auch Perkins direkt dann weiter. Das Problem könnte für den 1982 ausgelaufenen Benziner auch gegeben sein, aber das Ding wurde noch im Audi 100 verbaut und manchmal hat man da mehr Glück.

> mfG
> K.R.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]