> # Re: Pumpe im Karmann

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von alfred am 23. Juni 2003 12:48:04:

> Als Antwort auf: Pumpe im Karmann geschrieben von Erwin am 23. Juni 2003 12:30:11:

> >Hallo!
> >Ich habe hier eine Shurflo Frischwasserpumpe drin,neben der Pumpe ist noch so ein Teil aus Plasik was ist das denn??Das Teil leckt oben raus wie Sau die ganze Karre ist nass nusste erst mal das ganze Wasser rauspumpen.Weiss jemand wie das Teil heisst.Ich kann da nämlich nicht ran weil da alles zugebaut ist muss dann alles rausrupfen,werde ich wohl trotzdem machen müssen aber erst wollte ich mal hören was das sein kann.Danke.
> >
> > Erwin

> Das ist ein Druckausgleichsbehälter, der für den Betrieb des Gasboilers so wie einer angenehmeren Wasserabgabe überhaupt zuständig ist. Oben sitzt eine (rote?) Entlüftungsschraube, die einen O-Ring zur Abdichtung trägt, nach deren Anschrauben bzw. Austausch des Dichtungssrings sollte alles klappen, Behälter dann entlüften und dabei bis zur Schraube mit Wasser füllen; notfalls geht es für kurze Zeit auch ohne den Behälter, aber Vorsicht mit dem Boiler!

> Alfred

> Antworten:

> - Re: Pumpe im Karmann @Alfred Ralf Lachmann 24.6.2003 18:17 (4)
>   - Re: Pumpe im Karmann @Alfred alfred 24.6.2003 19:24 (1)
>     - Re: Pumpe im Karmann @Alfred Ralf Lachmann 24.6.2003 20:33 (0)
>   - Re: Pumpe im Karmann @Alfred BaPi 24.6.2003 19:16 (1)
>     - Re: Pumpe im Karmann @Alfred Ralf Lachmann 24.6.2003 19:40 (0)
> - gleichmäßigen wasserfluss jens voshage 23.6.2003 23:01 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]