> # Re: Dieselleitung undicht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Bastian am 22. Dezember 2002 17:49:28:

> Als Antwort auf: Re: Dieselleitung undicht geschrieben von BaPi am 22. Dezember 2002 14:14:05:

> hi,
> ich hatte das gleiche problem (lt bj90),
> bei mir war zu- und rücklauf etwa auf fahrzeugmitte durchgescheuert.
> ich hab einfach den motor laufen lassen, dann ist nämlich schon genug
> druck auf den leitungen.
> habe dann ca. einen meter der leitung gekappt neue DIESEL-schläuche
> gekauft (teuer). dei neuen schläuche hatten einen innendurchmesser
> so groß wie die alte leitung den aussendurchmesser, dann einfach
> drüberschieben, sclauchschelle fertig.
> ist aber eigentlich pfusch weil die alten leitungen auch
> jederzeit an anderer stelle durcscheuern kann!?
> viel erfolg!!
> mfg bastian

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]