> # Re: Batterie-Kapazität angleichen?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Matze am 03. Juli 2003 12:30:23:

> Als Antwort auf: Re: Batterie-Kapazität angleichen? geschrieben von Martin aus Pirna am 03. Juli 2003 11:23:59:

> >Dem, was Matze sagt, kann ich nicht ganz folgen: Ich habe seit Jahr und Tag zwei völlig verschiedene Batterien drin, vorne eine 86 Ah- Batt. hinten im Wohnteil eine 120Ah- Batt. Geladen über das Trennrelais und nach Ausschalten der Zündung jdéde für sich- sonst hieße es nicht Trennrelais. Die hintere habe ich seit 5 Jahren drin und daß die die vordere mitlädt, verhindert ja das Trennrelais. Das Trennrelais habe ich mit einem Hauptschalter überbrückbar gemacht, so, daß ich mir selber Starthilfe geben kann ohne Kabelgeziehe.
> >Also, ich seh da kein Problem- zumindest hat das die Erfahrung gezeigt. Wenn das Trennrelais nicht wäre, dann sicherlich.
> >mfG Martin a.d.s.E.
> Hallo Martin!
> Vieleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt.
> Soweit ich mich entsinne wird bei den Trennrelais während des Ladevorganges zuerst der "Fahrakku" geladen, wenn dieser voll ist der "Standakku" dazu genommen und im Stand beide getrennt. Sollte die Funktionsweise des Trennrelais so richtig sein wirst Du nie auf die 120Ah in dem "Standakku" kommen. Die Haltbarkeit der Akkus leidet demnach darunter, da der Akku nie in den sogenannten Gasungszustand kommen wird und sich die Säure somit nicht richtig vermischt.
> Matze aus Berlin

> Antworten:

> - ich vergaß... Martin aus Pirna 03.7.2003 17:42 (0)
> - Re: Batterie-Kapazität angleichen? alfred 03.7.2003 12:43 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]