> # Eberspaecher D2L

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von masch am 09. September 2003 23:19:10:

> Moin moin,

> mal wieder zu meiner Eberspaecher:
> Habe heute das nachgeloetete Steuergeraet eingebaut, leider funktioniert die Heizung nach wie vor nicht.
> Laut Eberspaecher Pruefgeraet ist das Steuergeraet aber in Ordnung.
> Habe noch Schaltplaene studiert und geraetselt, woran es noch hapern koennte.
> Neben dem Steuergeraet (das befindet sich an der B-Saeule hinter dem Fahrersitz) ist noch eine dreipolige Steckverbindung, die unbelegt ist.
> Was da angeschlossen wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
> Ein Pol fuehrt 12V.
> Ich habe diese 12 Volt nacheinander auf die beiden anderen Pole gebrueckt, um zu testen ob bzw. was passiert.
> Beim Bruecken auf den zweiten anderen Pol hat es mir die Sicherung geschossen (16A Hauptsicherung fuer die D2L).
> Aha!
> Irgendwas hat es also mit diesem 3-poligen Stecker auf sich.

> Koennte mal ein Besitzer eines Sven Hedin mit D2l-Eberspaecher nachsehen, was da an dem 3-poligen Stecker sitzt und mir das kund tun?

> Oder hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
> Was ich bislang gemacht habe, steht in meinen Beitraegen der letzten Tage.

> Gruesse aus dem schoenen Wesel, Manfred

> Antworten:

> - Re: Eberspaecher D2L uwe 10.9.2003 06:35 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]