> # Anlasserausbau am CP??

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Micha aus Köln am 27. Januar 2003 14:28:21:

> Hallo, ich hoffe Ihr helft mir weiter. Beabsichtige den Anlasser meines 80ér CP auszubauen und zur Instandsetzung zu bringen. Ich denke es ist der Freilauf. Beim Anlassen höre ich den Anlasser sich schnell drehen, aber der Motor dreht sich nicht.
> Meine Frage (vielleicht ein bisschen doof): wie bekomme ich den Anlasser raus? 2 Schrauben SW 19 sind raus, jetzt lässte er sich drehen. Nach vorne rausziehen geht nicht, da ist ein Motorlager im Weg.

> Also, ich brauche Euch / Euren Rat.

> Micha

> Antworten:

> - So wird´s gemacht. Roebyy 27.1.2003 17:11 (2)
>   - Re: So wird´s gemacht. Micha aus Köln 27.1.2003 17:25 (1)
>     - Re: So wird´s gemacht. Roebyy 27.1.2003 17:37 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]