> # Re: Schon wieder gerödel beim 1G Motor

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas am 24. August 2003 16:26:55:

> Als Antwort auf: Re: Schon wieder gerödel beim 1G Motor geschrieben von Matze am 24. August 2003 13:59:41:

> >>Moin!
> >>Ich hatte ja vor ca.4 Monaten mal geschrieben das der Motor immer son Nageln,rödeln von sich gibt bei einer bestimmten Drehzahl,am dollsten hört man es im 1 Gang.Dann hatte ich vor ca. 2Monaten den Förderbeginn eingestellt auf 0.85 mm danach lief er wie eine eins zog gut und das Nageln war komplett weg,jetzt 2 Monate später ist es wieder da fing vor 2 Wochen langsam wieder an und wurde immer mehr.Ich weiss langsam keinen Rat mehr.Neu ist drin Unterdruckpumpe mit Stössel,Turbolader,Hydrostössel.Weiss jemand von euch vieleicht wo ich mal nachschauen muss???
> >>
> >> Gruss Andreas
> >Hallo Andreas,
> >Du solltest evtl. mal die Einspritzdüsen prüfen bzw. prüfen lassen ( Verneblung
> >und Öffnungsdruck ca. 130 bar ). Du kannst die Düsen auch so Pi mal Daumen prüfen indem Du die Eispritzleitungen einzeln von den Düsen bei laufendem Motor löst und mal horst ob sich was verändert.
> >Sollte dies nicht klappen, hoffe ich für Dich, daß Du nicht den selben Scheiß hast wie er mir passiert ist, was dann heißen würde, daß sich die mittleren Lagerböcke der Kurbelwelle gelöst haben und dieses "Gerödel" aber auch nur sporadisch auftrat.
> >Gruss Matze aus Berlin

> Die Düsen sind auch neu das kann es auch nicht sein,hoffe nur das ich das nicht habe was du hattest.

> Gruss Andreas

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]