> # Distance-Morsch II

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Sikeler am 22. März 2003 19:17:39:

> Wie bereits gesagt wollte ich euch auf dem laufenden halten, was meinen faulen Alkoven betrifft. Ich habe nun den gesamten Alkoven innen gestrippt, heißt alle Verkleidungsplatten an Decke und Wänden raus (Scheißarbeit). Rechts am oberen Eck war auch bereits ein Feuchteschaden, jedoch weniger schlimm als links. Die Ursache des Wassereinbruchs ist nun auch bekannt. Das Fahrzeug wurde ca. 1/2 Jahr nach EZ in die Werkstatt gebracht, weil der Erstbesitzer damals die Bugblende fast verlor, soviel ich weiß hing das Styropor schon unten raus. Die Bugblende wurde also neu angebracht. Als ich diese jetzt entfernte traf mich fast der Schlag, links und rechts hatten die Idioten je 6 Spax reingedreht und somit die Blende vermutlich unter der seitlichen Dichtung mit dem Alkoven verschraubt. Abgedichtet war nichts!!! Füge zwei Bilder bei, auf denen die Schrauben bzw. Schraublöcher neben der Alueckschiene gut zu sehen sind.
> img src=<"http://people.freenet.de/strichacht72/I~000149.JPG">
> img src=<"http://people.freenet.de/strichacht72/P1010049.JPG">

> Habe mich nun doch dazu entschlossen das Dach aufzumachen um die Sache fachgerecht reparieren zu können. Die vorderen großen Rahmenhölzer werden ersetzt, sowie die Rahmen links und rechts oben und links und rechts vorne. Die vorderen werde ich aus Eschenholz anfertigen. Auch zwei drei Dachhölzer müssen gewechselt werden. Übrigens hab ich mir einen Multimaster von Fein gegönnt, zum Sägen der Verkleidungen sowie Schneiden der alten Sikanähte ist das Teil einfach genial. Welchen Kleber soll ich verwenden für:
> 1. Holz auf Blech
> 2. Dämmaterial auf Blech
> 3. Verkleidungsplatten auf Holz
> 4. Verkleidungsplatten auf Dämmaterial
> Kann ich die umlaufende Dichtung unter der Aludeckleiste (außen) wieder verwenden (hängt ekelhaft voll Dichtungpampe), oder besser neu?
> Fragen über Fragen, werde mich bestimmt noch öfters melden. Übrigens gibts die beiden vorderen Fenster demnächst im Sonderangebot, werde diese nicht mehr einbauen, obwohl sie definitiv nicht schuldig an der Misere sind (nochmals mach ich den Akt nicht).
> Gruß
> Stefan Sikeler

> Antworten:

> - holz auf blech jens voshage 22.3.2003 22:06 (1)
>   - Re: holz auf blech Lupinus 24.3.2003 14:15 (0)
> - Re: Distance-Morsch II Klaus 22.3.2003 19:46 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]