> # Distance Wide ... Spülung geht nicht .... auch bei mir ...

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Reinhard (HD) am 12. April 2003 20:31:52:

> Hi, Leidensgenossen ...

> dank eurer Beschreibungen ein paar Postings vorher konnte ich mich da zügig vorantasten, an der Steckverbindung im Kleiderschrankunterteil waren 12 V, (dieses Teil hätte ich ohne die o.a. Postings nieee gefunden), daraufhin habe ich von aussen den besagten Stecker vom Drücker abgezogen und die Kontakte mit nem Amperemeter überbrückt, und siehe da... es flossen ca 4 - 5 A, aber die Pumpe tat nix ... also klar, Pumpe gefressen ...
> Pumpe ausgebaut (durch Behälter vom Toilettenpapier) mehrmals durchgedreht und * oh Glück* .. danach ging sie wieder *ufff*

> Gruss an alle ...

> Reinhard (HD)

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]