> # Einspritzleitungen ev. falsch montiert?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Mario Stoll am 06. September 2003 14:21:52:

> Hallo

> Ich habe bei meinem LT 31 DW die Zylinderkopfdichtung ersetzt und so auch die Einspritzleitungen von der ESP an die Düsen demoniteren müssen. Seitdem nagelt der Motor bei erhöhter Drehzahl extrem. Ich befürchte, dass ich zwei Einpritzleitungen an der ESP vertauscht montiert habe.

> Die Frage: Gibt es ein Bild, wo man gut erkennen kann, wie die Leitungen verlaufen? Oder gibt es eine Tabelle? Die Anschlüsse sind an der ESP sind mit den Buchstaben A- F angeschrieben.

> Vielen Dank und ich hoffe, ich bringe mein LT- Schätzi wieder zum laufen.

> Mario

> Antworten:

> - Du wirst den OT und den Vörderbeginn falsch stehen haben. Roebyy 06.9.2003 20:48 (0)
> - Re: Einspritzleitungen ev. falsch montiert? Oekowatt 06.9.2003 16:39 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]