> # Re: Keilriemen beim Benziner nachspannen.

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Frank am 02. September 2003 22:00:01:

> Als Antwort auf: Keilriemen beim Benziner nachspannen. geschrieben von Matthias am 02. September 2003 21:42:14:

> >Hi,
> >die frage hört sich evtl. für euch Profis komisch an, aber wie kann ich am besten beim 90 PS Benziner den Keilriemen nachspannen?
> >Von oben stört ein wenig der Wasserausgleichsbehälter und im Moment kann ich noch nicht genau sehen wie und wo die Spannvorrichtung sitzt. Auf meine Grube komme ich mit dem Hochdach leider nicht, darum konnte ich mir die Sache von unten nicht anschauen.
> >Doch bevor ich jetzt den ganzen Ausgleichsbehälter ausbaue und dann evtl. der Ärger mit den Schläuchen losgeht frag ich doch lieber mal obs evtl. von untern nicht doch besser wäre.
> >Grüße Matthias

> Hallo MAtthias,

> also ich kann nur für den Diesel sprechen.
> Da gehts von unten mit der üblichen Nachspannvorrichtung (Schraube mit Verzahnung unter Kontermutter). Ich denke aber das es beim Benziner genauso ist.
> Gruß
> Frank aus MTK

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]