> # Re: Bremsventile ab...Hauptbremszylinder...

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Marc am 31. März 2003 13:57:11:

> Als Antwort auf: Bremsventile ab...Hauptbremszylinder... geschrieben von Christoph am 30. März 2003 08:40:57:

> >Schönen Sonntag,
> >beim Wechseln der Bremsflüssigkeit sind jeweils vorn und hinten ein Ventil beim Ansetzen des Schlüssels abgebrochen, und beim Versuch mit einem Linksgewinde diese herauszudrehen ist das Werkzeug auch gebrochen. Die Sache ist zwar dicht (scheinbar,weil alles trocken und blockiert) nur geht das Bremspedal bei Betätigung ganz langsam bis zum Anschlag durch. Könnt das der Hauptbremszylinder sein?Luft is keine drinnen.

> Hallo,

> selbst wenn die abgerissenen Entlüftungsventile "scheinbar" dicht sind, würde ich sie wechslen (bzw. die kompletten Bremskolben bzw. Bremssättel)... Bevor es dann in einer kritischen Situation mal "Plopp" macht!

> Und das Langsam-durchtreten-können spricht für 'nen defekten Hauptbremszylinder, wenn insgesamt der Stand der Bremsflüssigkeit einigermaßen konstant bleibt :-(
> Wenn Du regtelmäßig Bremsflüssigkeit nachfüllen mußt, dann eher für 'ne Undichtigkeit...

> Gruß
> Marc

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]