> # Re: Windschutzscheibe undicht??? Bekanntes Problem

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Frank am 02. Mai 2003 16:36:25:

> Als Antwort auf: Windschutzscheibe undicht??? geschrieben von Johannes Mentrup am 01. Mai 2003 14:16:57:

> >Tach
> >Habe Wassereinbruch im oberen Bereich der Windschutzscheibe ungefähr 15cm rechts vom Innenspiegel. Das passiert immer nur in einer Rechtskurve. Wenn der Wagen im Regen gestanden hat kurz nach dem losfahren. Ich wüsste gerne ob das Scheibengummi Wasser durchlässt oder ob irgenwo im Bereich der Hochdachabdichtung Wasser durchsickert. Vielleicht hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht.
> >Gruss Hannes

> Hallo Hannes,

> ich denke mal, das Du einen LT hast, der serienmäßig schon ein Hochdach hatte und auf den dann nachträglich ein anderes Hochdach aufgesetzt wurde.
> Dann gibt es eine Problemstelle.
> Bei den LTs mit Serienhochdach gibt es eine Art Regenrinne über der Frontscheibe die aus einem umgebördelten Blech besteht. Das Seriendach hat sich genau in diese reingesetzt. Im Gegensatz zu LTs mit Blechdach ist bei diesen LTs (mangels Blechdach) der Holm über der Frontscheibe an den Seiten (ca. jeweils 5-10 cm vom Rand) offen.
> Das neue Hochdach sitzt meist vor (oberhalb) der alten Bördelkante.
> Mit der Zeit sammelt sich Feuchtigkeit und dann Rost unter der Abdichtung in dieser Kante.
> Löst sich jetzt die Hochdachabdichtung (durch Rost,oder schlechte Verarbeitung), läuft Dir das Wasser in den Holm über der Windschutzscheibe.
> Je nach Kurvenlage,kommt es dann im geschilderten Bereich im Fahrgastraum wieder zum Vorschein.
> Da hilft nur eins:
> -komplette Hochdachabdichtung über der Frontscheibe entfernen.
> -Falzkante entrosten
> -neu lackieren
> -neu abdichten mit Sikaflex
> und hoffen, das es erstmal wieder hält.
> Gruß Frank

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]