> # Re: Wo muß ich anfangen zu suchen?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas am 09. Februar 2003 13:40:47:

> Als Antwort auf: Wo muß ich anfangen zu suchen? geschrieben von Horst B. am 09. Februar 2003 12:59:43:

> >Hallo Horst B.

> 1. test
> liegt nach dem betätigen des zündschlosses spannung an der klemme des einrückmagnetschalters?
> wenn ja: noch mal den steckontakt von oxydation reinigen
> wenn nein: kontakt von zündschloss defekt
> 2. test
> schau mal ob keine masseband noch ordentlich kontakt hat 1 mal am getriebe und 1 mal an der charosserie
> 3. test
> sind all die vorher genannten dinge ok tippe ich auf einen klemmenden magnetschalter am starter. also mal ausbauen und und vorsichtig testen ,
> schaltet er ordnungsgemäß durch, läuft der starter an und entwickelt ein irres drehmoment. also im schraubstock arretieren!!
> viel glück andreas

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]