> # Kuehlwasser-Ausgleichsbehaelter undicht.

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von masch am 13. Oktober 2003 16:30:11:

> Als Antwort auf: Kuehlwasser-Ausgleichsbehaelter undicht. geschrieben von masch am 12. Oktober 2003 18:23:28:

> Moin moin,

> >Der in den Kuehlwasser-Ausgleichsbehaelter eingepresste Rohrstutzen (oben mit Sechskant-Deckel abschliessend), in dem der Fuehler sitzt, ist undicht.

> War heute in der Mittagspause bei unseren besten Freunden.
> Der in den Kuehlwasser-Ausgleichsbehaelter eingepresste 'Rohrstutzen' ist ein eingeschraubtes Gewinderohr mit Sechskantdeckel, in dem die beiden Kontakte sind.
> Der Meister sagte mir, man koenne den Rest dieses Fuehlertraegers (Gewinderohr) 'herausfummeln' und gab mir einen neuen Fuehler mit (7 Euro).

> Gruesse aus dem schoenen Wesel, Manfred

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]