> # Re: Scheibenwischerwelle Beifahrerseite

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Zelli_ am 12. August 2003 07:15:55:

> Als Antwort auf: Re: Scheibenwischerwelle Beifahrerseite geschrieben von Olaf Korte am 07. August 2003 12:03:20:

> Danke für den Tipp!

> Habe kurz vor dem ausbauen bemerkt, dass es unterschiedliche wellen zu geben scheint. Meine Ersatzwelle war um eine Spur grösser als die Eingebaute.

> Habe dann auch den Bohrer zur Hand genommen und ein Loch gebohrt und anschliessend einen Nagel eingesetzt.

> Bei mir waren sowohl der Scheibenwischer als auch die Welle schon völlig eben.

> Schauen wir mal wie lange es hält ...

> lg und danke für den Tipp

> Zelli_

> >Auf der Beifahrerseite geht es eigentlich so:
> >Du must nur von unten "rankriechen", ggf. irgendwelche Verkleidungen abbauen (hat meiner nicht).
> >Zunächst den mechanischen Arm zwischen Scheibenwischermotor und dem kleinen Hebel an der Scheibenwischerwelle abhebeln (z.B. mit breitem langem "-"-Schraubenzieher). Dann von aussen die grosse flache Mutter lösen und das ganze Teil nach innen rausstossen.
> >Neues Teil einbauen entsprechend umgekehrt.
> >Es geht aber evt. auch viel einfacher:
> >Nimm Dir einen Bildernagel z.B. Durchmesser ca. 2mm, bohre bei aufgestecktem Scheibenwischerarm (nach Abnahme der Befestigungsschraube) ein kleines Loch so in die (ausgeleierte) Verzahnung zwischen Welle und Scheibenwischerarm, dass Du den Nagel möglichst stramm reinstecken (bzw. vorsichtig reinklopfen) kannst. Bei mir hält das jetzt schon 2 Jahre problemlos.
> >Nachteil dieser Lösung ist eigentlich nur, dass Du den Scheibenwischerarm mitanbohrst und er damit evt. später auf einer neuen Welle nicht mehr so gut einrastet (tut er aber wahrscheinlich sowieso nicht mehr, da er auch mit verschlissen sein dürfte).
> >Gruß,
> >Olaf
> >>bei mir ist auf der beifahrerseite die scheibenwischerwelle abgenutzt.
> >>kommt daher öfter zu ungewöhnlichen scheibenwischerstellungen.
> >>hab' mir so eine welle besorgt und mir das ganze mal näher angesehen.
> >>was muss denn so alles zerlegt werden?
> >>muss das gebläse ausgebaut werden oder geht das auch so irgendwie.
> >>und wie ist die verbindung welle / hebel zu lösen, ohne etwas kaputt zu machen?
> >>lg
> >>zelli_

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]