> # Re: Lange Hinterachse neu - zwei Fragen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Frank am 03. Juli 2003 23:51:00:

> Als Antwort auf: Lange Hinterachse neu - zwei Fragen geschrieben von Kai R. am 03. Juli 2003 18:39:48:

> >Hallo,
> >seit heute kann ich meine 53:13 Hinterachse ausprobieren (mit ACL-Turbodiesel). Fazit: Man muß viel schauen, daß man nicht unter 2.000 Umdrehungen verhungert, ist dafür auf der Autobahn deutlich schneller (+15 km bei gleicher Drehzahl). Das Auto fährt sich viel entspannter.
> >Allerdings sind zwei Probleme aufgetaucht:
> >1. Sehr lautes Dröhnen ab Tempo 80, eindeutig geschwindigkeits- und nicht drehzahlabhängig. Was kann das sein? Reifen? Kardanwellenunwucht?
> >2. Tachoangleichung ist notwendig, da der Tacho dasselbe anzeigt wie vorher. Nur daß vorher 100 km auf dem Tacho 95 echte km waren und jetzt sind es echte 110 (gemessen mit der Stoppuhr, bei gleicher Drehzahl 3.500 U/min am Drehzahlmesser). Wie kann ich den Tacho besser anpassen?
> >Vielen Dank für Tipps und viele Grüße
> >Kai

> Zur Tachoanpassung:
> Tausche das Antriebsritzel für fie Tachowelle am Getriebe.
> Sie sind farblich kodiert.
> Das passende Ritzel ist abhänging vom Getriebekenbuchstaben und der Hinterachsübersetzung.
> Kann man der AKTE entnehmen oder siehe auch Getriebeübersicht in der LT-Ecke.

> Gruß Frank

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]