> # Re: lt diesel überhitzt

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Tomas am 27. Juni 2003 14:14:49:

> Als Antwort auf: Re: lt diesel überhitzt geschrieben von ulrich am 27. Juni 2003 08:45:01:

> Lüfter ist i.O., 2 Thermostaten schon versucht, Kühler gereinigt, Wapu ersetzt, Deckel Ausgleichsbehälter ersetzt, Kühlerschläuche ersetzt.

> Alles ohne Erfolg. Kühler wird oben heiß, unten bleibt er relativ kühl, Durchgang hat er aber (Was man oben reinfüllt, kommt unten gleich wieder durch).

> >>hallo, mein lt diesel bj 85 überhitzt ständig. woran kann das liegen, wer weiß was. Danke sehr.
> >Mojn,
> >a) Thermostat defekt, deshalb wird kleiner Kreislauf nicht auf Großen Kreislauf mit Kühler umgeschaltet (oder Ventil öffnet nicht weit genug)Diverse Berichte im Forum
> >b) Kupplung am Lüfter defkt, so daß Lüfterrad nicht läuft (hattte ich selbst schon mal bei LT 28, DW Saugdiesel 88)
> >Oder: fährst du nur Kurzstrecke mit hoher Belastung und stellst LT ab, dann nach kurzer Zeit wieder an, dann zeigt das Thermometer Übertemperatur wegen der Nacherwärmung im Stehen ohne Kühlung.
> >Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
> >Grüße aus Ulm
> >Ulrich

> Antworten:

> - Re: lt diesel überhitzt Martin aus Pirna 27.6.2003 17:21 (1)
>   - Re: Thermostat Klaus 27.6.2003 19:26 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]