> # Re: Ölfilter-Gewinde

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Carsten LT 31 am 19. März 2003 15:57:30:

> Als Antwort auf: Re: Ölfilter-Gewinde geschrieben von Stefan Steinbauer am 19. März 2003 15:30:23:

> Hallo,

> >http://www.tools-portal.com/de/normen/unf.gewinde.asp

> Aha, dann habe ich mit meiner Vermutung richtig gelegen, danke!

> >Gegenfrage - hast du einen Lieferanten für solch einen
> >Anschlußadapter ?

> Zum Beispiel www.racimex.de -> Ölkühler -> VW -> Universell.
> Die haben Adapter mit und ohne Thermostat, Kühler in vielen Größen, und Schläuche mit Anschlussstücken, wobei wohl zumindest der billige Schlauch nur 120 Grad-dauerfest ist, also zu wenig. Beim T3 hat sich der 19-reihige Kühler bewährt, der wäre dann für den LT sicher auch gut.

> Heute morgen bei starkem Gegenwind mußte ich mit dem Karmann LT weniger als 90 km/h fahren, sonst ging das Ölthermometer auf 140 Grad :-|.

> Gruß
> Carsten

> Antworten:

> - Re: Ölfilter-Gewinde Stefan Steinbauer 19.3.2003 22:06 (1)
>   - Re: Ölfilter-Gewinde Carsten LT 31 20.3.2003 09:30 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]