> # Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Gernot am 03. September 2003 10:17:35:

> Als Antwort auf: Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? geschrieben von Chris am 03. September 2003 09:06:42:

> >Bei mir summt auch der Summer, nach kurzer Laufzeit. Ist übrigens Baujahr 92. Also hab ich definitiv zu wenig Öldruck? Woran kann das liegen?? Langsam bin ich am verzweifeln...

> 1. Überprüfe ob die richtigen Öldruckschalter eingebaut sind (Farbe der Isolierung s.o.)
> 2. Überprüfe die Funktion des Öldruckschalters am Ölfilterhalter. Ziehe dazu das Kabel ab und prüfe mit einem Durchgangsprüfer (keine Prüflampe) oder dem Ohmmeter ob der Schalter bei Drehzahl über 2.200/min schließt.

> Summt der Summer auch im Standgas oder nur bei Drehzahl über 2.200? Hast du einen Drehzahlmesser und funktioniert der auch?

> Antworten:

> - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Chris 03.9.2003 11:05 (1)
>   - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Gernot 03.9.2003 11:46 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]