> # Re: Kaltstartschwierigkeiten

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von gr am 02. Februar 2003 15:29:49:

> Als Antwort auf: Kaltstartschwierigkeiten geschrieben von Frank aus Essen am 02. Februar 2003 12:50:07:

> Hallo,
> prüfe bitte erst die Batterie.
> - ohne jeden Verbraucher mindestens 12 V
> - Messgerät dranlassen und Vorglühen - dann Starten - DA SOLLTEN NOCH MINDESTENS )9,2 VOLT ANGEZEIGT WERDEN !
> Wenn nicht: Batterei wechseln
> Übrigens überprüfe wan der letzte Ölwechsel gemacht wurde. Je länger die Maschine gelaufen ist , um so zäher wird das Öl und um so mehr muss der Anlasser diesen "Widerstand" überwinden. Das gilt aber vorwiegend nur für HD - ÖLE SAE 30. Synthetische Öle sind hier "bereitwilliger".
> Also mein Tipp:
> BATTERIE , die am ENDE ist
> mfg gr

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]