> # Re: Sägezahnbildung an den Vorderreifen - die Zweite

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 16. Oktober 2003 20:50:51:

> Als Antwort auf: Re: Sägezahnbildung an den Vorderreifen - die Zweite geschrieben von Turboworfel am 16. Oktober 2003 20:22:10:

> >>War heute beim freundlichen VW- Händler. Achsvermessung machen, die zweite in einem halben Jahr. Sturz rechts vorn total vertellt auf 0°20' negativ, statt 0°20' positiv, also 40' Differenz zum Soll. Sturz Links stimmte so. Die Spur hat er auf eben noch in der Toleranz zurückgenommen auf +0°10' Er hat mir empfohlen, die Reifen drehen zu lassen und einen noch höheren Traglastenindex zu fahren, derzeit sind TOYO H 03, 185 R14C 8PR drauf. Der Sägezahn käme auch dadurch, daß die Reifen zu weich seien. ich werde die Dinger noch mal drehen lassen und muß dann wahrscheinlich nach wiederum 15.000 Km Abschied von den Dingern nehmen, auch wenn sie in der Mitte noch volles Profil haben.
> >>Bezahlt habe ich beim freundlichen VW- Händler übrigens 30,78 € für Fahrzeug vorn eingestellt und 39,57 für Fahrzeug vorn und hinten vermessen, dazu noch die MwSt. Gesamt 81,61€, falls mal einer das selbe Problem hat.
> >>Aber wie verstellt sich so rapide der Sturz? Bin nicht wissentlich über fette Kanten gedonnert, nicht Abhänge harabgesprungen, habe niemanden, der hartleibig war, überfahren- ich weiß nicht, wie sich das verd.... Ding von allein verstellen kann. Ist das von VW so locker konstruiert mit der Excenterscheibe und dem 12er Mütterchen drauf?
> >>Macht ma 'n Spruch!
> >>mfg Martin a.d.s.E.
> >Hallo Martin,
> >hatte auch verstärkten seitlichen Abrieb an den Vordereifen, auch bei Markenreifen Continental.
> >Mehrere Achsvermesser und VW-Werkstätten haben rumgedocktort, bis eine auf LT spezialisierte Wekrstatt die Ursache fand, die sogenannten Gummi-Metall-Lager waren verschliessen.
> >Nach dem Wechsel der selben, weis leider nicht mehr den genauen Preis war Schluss mit schräg ablaufen.
> >einfach mal checken lassen.
> >Gruß
> >Olaf
> >alias Turboworfel
> Nöö. habe ich schon gemacht. Ich weiß echt nicht, was es noch sein könnte.
> Siehe oben. Die Spur habe ich nun bis ANschlag an die Toleranz einstellen lassen. Hoffe, es wird besser.

> Danke
> mfG Martin a.d.s.E.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]