> # Re: Dieselleitung undicht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 22. Dezember 2002 17:51:28:

> Als Antwort auf: Dieselleitung undicht geschrieben von Jörg P am 22. Dezember 2002 09:22:45:

> Schau als erstes mal die Rücklaufleitungen zwischen den Düsen nach. Bei unserem waren die nach dem genuß von Rapsdiesel alles weich geworden und gingen mit einmal schief anschauen abzuschnipsen. Wenn dort Diesel austritt, sabbert der auf den warmen Motor und stinkt furchtbar. Irgendwo muß es ja naß sein an der Karre.

> GREIFE NIE BEI LAUFENDEM MOTOR AN DIE EINSPRITZLEITUNGEN!!

> Wenn wirklich eine einen Treffer hat, schneidest Du Dir mit dem auf Höchstdruck verdichtetem Diesel die Finger auf, außerdem kommt Diesel in die Blutbahn. Einem ehemaligen Kollegen von mir haben die damals im Krankenhaus grade noch von der Schippe geholfen, der Arm war schon steif und bis hoch zog sich eine schwarze Linie.
> Wenn der Motor ohne Probleme anspringt, kann es eigentlich nur einen Einspritzleitung oder eine Rücklaufleitung sein.
> mfG Martin aus dem schönen Elbtal

> - Der Meinige...

> Antworten:

> - Re: Dieselleitung undicht Jörg P 22.12.2002 20:50 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]