> # Re: Die Kiste ist bloß richtig eingefahren wenn Du in F ankommst

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Holger Beine am 25. Januar 2003 01:10:22:

> Als Antwort auf: Re: Alternative Betriebsstoffe Rapsöl , Salatöl usw und Beimischungen geschrieben von BaPi am 24. Januar 2003 21:07:34:

> Hallo,
> Interessiere mich sehr dafür und habe stundenlang im FMSO-forum gelesen. Anscheinend sollen die VW Wirbelkammermotoren das Pflanzenöl auch ohne Umbau bei ab + 15 Grad das vertragen. Aber bestimmt nicht sooo ewig.

> Also wenn Du Dein Mobil nicht lange fahren willst machs. Aber son 4er Mix ist doch ein Gag - oder?
> Da Du gerne nach F fährst wäre ein betanken in LUX oder B unwesentlich teurer - kommt natürlich drauf an von wo Du startest...
> Etwas skeptisch bin ich schon aufgrund schlechter Biodiesel/RME Erfahrung (klar RME ist aggressiver und schlechter für alle Dichtungen): Da hatte mein damaliger Sauger mit RME ungewollte Vollgasorgien veranstaltet, man konnte nur nach mit dem Gang nicht mehr mit dem Schlüssel das Triebwerk stoppen. Einmal passierte sowas aus 110 km Autobahnfahrt - da wurde das Ding immer schneller und machte Wolken ohne Ende - ein anderes Mal habe ich die kleine AU-Halle so eingenebelt, dass unübertrieben nur noch 15 cm Sichtweite im Abgasnebel hatte. War gar nicht so leicht dem TÜV-Menschen mit Mickymäusen bei dem Krach von 6000 oder mehr U/min beizubringen die Kiste abzuwürgen...
> ABer - Lob auf die LT-Motore - bin noch ewig damit gefahren. Für die AU hab ich dann ein anderes Auto genommen.

> Ich habe jetzt im Nachhinein den Verdacht, dass da vom RME irgendwas in der ESP angefressen wurde, muß aber nicht.

> Mfg

> Holger

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]