> # Re: Problem mit 90 PS Benziner Teil II

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von gr am 30. August 2003 13:51:55:

> Als Antwort auf: Problem mit 90 PS Benziner Teil II geschrieben von Matthias am 29. August 2003 19:00:23:

> Hallo Matthias,
> keine Panik !
> Ich gehe jetzt von folgender Situation aus:
> -Schliesswinkel stimmt (wenn bei Drehzahländerung der eingestellte Wert in angegebener Toleranz bleibt, hast Du auch keine schwerwiegenden Schwierigkeiten mit der Zündverteilerwelle)
> -Zündung ist richtig eingestellt

> Wahrscheinlich ist lediglich Deine STARTAUTMATIK nicht in Ordnung. Sie bewirkt, dass beim Start die Luftklappe ziemlich zu ist + Du zum Anlassen ein fetteres Gemisch bekommst. Sobald der Motor läuft, wird die Startautomatik durch das Kühlwasser oder el. beheizt und zieht die Luftklappe immer weiter auf "AUF".
> Wenn sie das nicht macht, fährst Du mit SUPERFETTEM Gemisch , weil der Motor zu wenig Luft bekommt. Nur auf diese weise ist das Problem erklärbar. Bestätigt hast Du diesen Fehler indirekt durch die Aussage, dass er zeitweilig behoben ist , wenn die Kontakte eingesprüht waren.
> Das "Knallen" kann dadurch verursacht werden, wenn sich dieses FETTE Gemisch in der Auspuffanlage staut, erhitzt und sich plötzlich entzündet.
> Weiteres Vorgehen:
> -Luftfilter abmachen
> -Luftklappenstellung prüfen; bei kaltem Motor sollte sie fast zu sein
> -Motor starten, kurze Strecke fahren + dabei Luftklappenstellung im Auge behalten. Je wärmer der Motor wird, um so weiter muss sie aufgehen bis ca 90 Grad und dort bleiben !!!!! auch beim anschliessenden Neustart !

> Ist das nicht so (sie geht plötzlich zu) hast Du den Fehler soweit eingekreist.
> (wahrscheinlich Kabel- oder Kontaktfehler an der Startautomatik) oder eine defekte/hängende Bimetallfeder in der Startautomatik
> Eine weitere Möglichkeit ist , dass Du ein Undichtigkeit im Ansaugbereich hast; hier ist vorwiegend ein Undichtigkeit zwischen Vergaser und Ansaugstutzen zu vermuten; das führt aber nur zu UNSAUBEREN Lauf , aber nicht zu dem hohen Spritverbrauch.
> Hoffe, ich konnte Dir Helfen.
> Gruss gr

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]