> # Re: Hiiiiilfeeee

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Olaf Korte am 19. August 2003 12:32:28:

> Als Antwort auf: Hiiiiilfeeee geschrieben von coen am 19. August 2003 11:20:13:

> Hallo Coen,

> welcher Art ist das Klackern?
> Ist es evt. eher ein helles Klickern, das immer stärker wird? Sofern Du nicht noch einen alten (senkrecht stehenden) CP-Motor hast, könnte es auch nur die Vakuum-Pumpe die mit einem Stößel von der Nockenwelle angetrieben wird. Sie sitzt irgendwo im mittleren Bereich in Fahrtrichtung an der linken Seite des Zylinderkopfes. In dem Fall würde ich es ruhig klackern lassen. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit das zu testen:
> 1) Unterdruckschlauch von der Pumpe bei laufendem Motor abziehen - dabei müßte sich das Klackern ändern.
> 2) Falls Du sie im Verdacht hast würde ich um ganz sicherzugehen den Stößel mal ganz ausbauen und den Motor dann mal probelaufen lassen. Wenn das Klackern dann weg ist, ist die Sache klar und eigentlich relativ harmlos.

> Bei den anderen Fehlerquellen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber ich denke es werden sich noch andere aus dem Forum melden.

> Viele Grüße in die Türkei, Glück bei der Reparatur und gute Weiterreise!
> Olaf

> - Meiner

> Antworten:

> - Re: Hiiiiilfeeee coen 19.8.2003 18:01 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]