> # Nachtrag 12 Volt

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Peter aus Meckenbeuren am 02. Juni 2003 22:14:29:

> Als Antwort auf: Reparaturanleitung geschrieben von Peter aus Meckenbeuren am 02. Juni 2003 22:09:37:

> 12 Volt kannst Du nur bei laufendem Motor kontrollieren, da das Kühlschrankrelais nur bei Ladung durch die Lichtmaschine schaltet.

> Grüße
> Peter

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]