> # Wer hat Erfahrungen mit Tausch des Zwischenlagers der langen Kardanwelle ?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Frage am 27. Mai 2003 08:41:58:

> Hallo,

> ich möchte das Kardanwellenzwischenlager (geteilte Welle langer Radstand) tauschen. Direkt am Lager ist stirnseitig in Richtung Getriebe eine Sechskantschraube M10 mit Sicherungsblech zu sehen. Vermutlich muss diese gelöst werden, um die Welle zu teilen, um das Lager von der Welle ziehen zu können.
> Hat jemand Infos, ob das besser bei eingebauter oder ausgebauter Welle geht. Wie hoch ist das Drehmoment für diese Schraube ? Links oder Rechtsgewinde ?
> Einsetzen mit Sicherungsmittel ? Wie die ausgebaute Welle gegenhalten ?

> Vielleicht hat ja jemand von Euch das schon mal gemacht und Erfahrungen gesammelt oder Infos aus den VW Unterlagen ?

> Danke für jeden Tip (Man muss ja nicht unbedingt alles erst immer selbst rausfinden).
> Frank

> oder
> mailto: Frank.Homann@arcormail.de

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]