> # Re: Radlager HA

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von gr am 15. Juli 2003 13:30:13:

> Als Antwort auf: Re: Radlager HA geschrieben von Frank am 14. Juli 2003 09:29:26:

> Hallo,
> dieser Beitrag ist RICHTIG -UND - erspart Dir viel Arbeit !!!
> Meine bisherigen Beiträge gingen auf ein defektes RADLAGER aus. Aber bei dieser neuen Fehlerbeschreibung ist alles EASY. Den Austausch hatte ich Dir bereits beim Beitrag "Radlgerwechsel" in meiner mail angeraten .
> Der Ring hat die e-Nr:: 281 501 241 (kostete 6.- E + MWSt.)für meinen LT28. Sehe ihn Dir bei VW im Computer an und übertrage dises Teil auf Deinen LT
> Gruss gr

> >Hallo Jörg,
> >Es gibt da noch einen Dichtring (Gummi O-Ring)zwischen Bremsankerplatte und dem Achsrohr.
> >Vielleicht reicht es ja diesen zu tauschen.
> >Außerdem solltest Du mal den Entlüftungsnippel (Gummitülle mit Kabelbinder gesichert) auf dem Achsrohr überprüfen. der verdreckt gerne und dann bekommst Du Überdruck im Achsantrieb.
> >Meiner ist an dieser Stelle auch minimal feucht, seitdem der an dieser Stelle mal in Südfrankreich repariert wurde.
> >Was die Radlager etc ab 88 betrifft, so haben sich da die Masse (Durchmesser,Dicken,Länge der Steckachsen etc. leicht verändert)
> >Viel Glück
> >Frank aus MTK

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]