> # Re: Viscolüfterkupplung ausbauen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von BaPi am 15. Januar 2003 12:20:18:

> Als Antwort auf: Re: Viscolüfterkupplung ausbauen geschrieben von Marc am 15. Januar 2003 11:47:18:

> Hallo,

> >Und beim Zusammenbau darauf achten, daß die Gummimanschette, die das Lüfterrad-Gehäuse mit dem Kühlergehäuse bzw. den Luftleitblechen verbindet wieder richtig sitzt! Kann sich lösen und in's Lüfterrad geraten...

> Wohl wahr ! Es klingt grauenhaft, wenn Dir bei 120 einige der Flügel davonfliegen. Mir ist genau das passiert, ohne daß ich zunächst die Ursache für den Krach hätte finden können. Da bist Du die nächsten Tage nur noch wie auf rohen Eiern unterwegs. Die Werkstatt hat dann bei der "allgemeinen Durchsicht" das gefledderte Lüfterrad entdeckt und gewechselt (und die Luftführung wieder gerichtet).

> Gruß BaPi

> Antworten:

> - Re: Viscolüfterkupplung ausbauen Marc 15.1.2003 13:27 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]